Rakvere Reaalkooli väikese võimla heliisolatsiooni tehniline kirjeldus

Lisa 1:

1. Eesmärk on parandada võimla akustilisi omadusi
2. Katta spordisaali mõeldud akustiliste plaatidega ( näiteks Ecophon-Super G) spordisaali seinad ja lagi kokku MIN 70% kogu põranda pinna suurusest.
3. Spordisaali mõõtmed 24 x 12,5 m ( p x l)
4. Seinte katmisel plaatidega kasutada liimliidet vastavalt tootja juhistele
5. Plaatide paigaldusel seinale kasutada tootja poolt ette nähtud välispiirdes vastavat servaliistu ning vahekohtdes kübarliistu
6. Seintele plaatide paigaldus vt joonis 1; joonis 2; joonis 3
7. Plaatide lakke paigaldusel kasutada liim-kruvi liidet
8. Lakke paigaldatavate plaati arve 112 tk jagada võrdselt laepaneelide vahedesse
9. Seintele paigaldatavate plaatide pindala kokku 129,6 m² , lakkepaigaldatavate plaatide pindala 80,64 m²
10. Seinte värvitud osade parandamisel kasutada tootesarjaga sobivat nakkekrunti ning aluspahtlit. Seinad värvida 2x sisetöödeks mõeldud Vivacolor Acrylate Matt, värvikood H300
11. Seinte puitlaudise osa jätta töötlemata